Ширина полосы движения: 45 см.

Высота тоннеля под мостом: 21 см.

Максимальный угол подъема 13 градусов.

- Препятствие «бурелом» (имитация поваленных деревьев). В качестве деревьев выступают бруски из пенополистирола габаритами: Высота 2 см; Ширина 4 см; Длина 35 см.

- Препятствие «грави́йка». Представляет собой участок размером 40 на 40 см засыпанный щебнем фракции 5-20 мм.

- Препятствие «Пляж». Представляет собой участок размером 40 на 40 см засыпанный речной галькой фракции 50-100 мм.